**При подготовке учреждения к новогодним мероприятиям необходимо:**

* праздничные мероприятия проводить в помещениях имеющие не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
* организовать усиленные дежурства обслуживающего персонала на весь период проведения мероприятий;
* провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом и детьми;
* места проведения обеспечить дополнительным количеством исправных первичных средств пожаротушения, которые необходимо разместить у эвакуационных выходов, в числе средств пожаротушения обязательно должно быть покрывало из плотной ткани;
* обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов рукавами и стволами;
* принять меры по обеспечению дежурного персонала объектов с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре;
* дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, из расчета 1 штука на каждого;
* проверить работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
* обеспечить соответствие путей эвакуации требованиям норм и правил пожарной безопасности, выход должны быть открыты, не загромождены;
* провести ревизию (при необходимости) испытание наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли зданий;
* организовать проведение практических тренировок по эвакуации людей, в том числе с обслуживающим персоналом с отработкой планов эвакуации, в ночное время на объектах с круглосуточным пребыванием людей;
* новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
* иллюминация выполнить с соблюдением «Правил устройства электроустановок». При использовании электроосветительной сети без понижающего трансформатора на елке допускается применять гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
* электрогирлянды, применяемые для украшения елок и помещений, должны иметь инструкцию, сертификат соответствия и пожарный сертификат. Выбирая гирлянды отечественного производства, необходимо проследить, чтобы в них не было заводского брака, а при покупке китайской продукции необходимо знать, что гирлянды «дальневосточного соседа» как правило можно использовать только на улице - украшать елку такой гирляндой в помещениях категорически запрещено;
* при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены;
* по окончании праздничных мероприятий, елку необходимо разобрать и вынести на улицу с целью недопущения её пересыхания. Хорошо высохшая елка горит как порох;
* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена

**Запрещается:**

* украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
* проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
* полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
* проведение мероприятий в тёмное время суток при отсутствии в помещении электрического освещения;
* проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
* одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
* проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
* использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Будьте осторожны с хлопушками, фейерверками и другими световыми эффектами, которые могут привести к пожару. При покупке пиротехнических средств необходимо знать несколько правил, чтобы обезопасить себя и свое жилище от пожаров. Так как граждане усиленно скупают пиротехнику в основном китайского производства, то необходимо требовать у продавцов инструкцию на русском языке, затем внимательно изучить рекомендации по применению различных «самолетиков» и «фонтанчиков». Покупать пиротехническую продукцию следует только в специализированных магазинах.